도시교통정보센터

도시교통정보센터

돌발교통정보 제공 기술기준

경찰청 도시교통정보센터

도로교통공단 교통과학연구원 첨단교통연구처 허재영 과장

돌발정보관리시스템 세부내용

1. 도시교통정보센터 돌발교통정보 항목구성

○ 경찰청 도시교통정보센터 돌발정보

구분	컬럼명	명칭	비고	필수
구분자	INCIDENT_ID	돌발아이디		O
	OPER_SEQ	입력자 고유번호
	TYPE_TOP_CD	계정 대분류		O
	TYPE_MID_CD	계정 중분류		O
	TYPE_BOT_CD	계정 소분류		O
	INCIDENT_INSERT_CD	돌발 제보 코드	W : 경찰돌발정보(지방청, 경찰서) P : 경찰돌발정보(현장경찰-교통알림e) T : TBN 한국교통방송 U : 지역교통정보센터(UTIS) G : 건설기술연구원 H : 국토교통부(한국도로공사, 5개 지방국토관리청 포함) N : 일반시민 K : 경기도청 D : 농림축산검역본부(방재정보) S : 서울시설관리공단 E : 제2경인연결고속도로 X : 자치단체 C : 손보사(애니카 손보사 외)	O
	INCIDENT_REGION_CD	돌발 관할지역	지역정보(UTIS – 현재 사용X) --> 법정동 사용(ADDR_CD)	O
	REPORT_INFO	입력자 정보		O
돌발정보	INCIDENT_TYPE_CD	돌발 유형	사고,공사,행사,기상,통제	O
	INCIDENT_SUBTYPE_CD	돌발 세부유형	돌발유형별 서브유형	O
	INCIDENT_TRAFFIC_CD	소통등급	지체,정체,원활	O
	INCIDENT_GRADE_CD	돌발등급	A,B,C	O
	INCIDENT_TITLE	돌발제목	규격에 맞도록 정형화 된 돌발제목	O
	INCIDENT_DESC	돌발세부내용	돌발규격 외의 추가 설명
	INCIDENT_REPORT	최초 돌발내용	타기관에서 수집될 당시 최초 내용
	VIEW_YN	대외 표출여부	대외 제공 여부	O
	TIME_CHECK	반복 옵션	2일이상, 특정 시간대 발생하는 돌발정보
	IMPORTANT	최고등급여부	A등급 중 필수 제공 돌발
	IMAGES_PATH	현장이미지	현장 돌발 이미지
	DISTANCE	관할서 직선거리	현장 입력 돌발의 관할 경찰서 직선거리
	EVENT_ID	도로공사 돌발ID	한국도로공사 돌발 아이디
	WORK_COMPANY	현장 공사업체명
	WORK_PHONE	현장 공사담당연락처
	PHONE_NO	입력자 정보	최초 입력자 연락처
	CENTER_ID	관할 센터 ID
	IMAGES_PATH	현장 사진	현장 돌발 사진(모션캡쳐 jpg)
	IMG_IMAGES_PATH	현장 사진 사용	현장 돌발 사진 사용유무
돌발시각	UPDATE_DATA	갱신 일시	돌발수정, 연장 일시
	REPORT_DATE	제보 일시	돌발최초 입력 일시	O
	START_DATE	돌발 시작 일시		O
	END_DATE	돌발 종료 일시		O
위치정보	LOCATION_DATA_X	돌발시작 X 좌표	POINT,LINE,POLYGON 최초 X 좌표	O
	LOCATION_DATA_Y	돌발시작 Y 좌표	POINT,LINE,POLYGON 최초 Y 좌표	O
	ORG_LOCATION_DATA_X	최초 현장 X좌표	최초 입력 현장 X 좌표	O
	ORG_LOCATION_DATA_Y	최초 현장 Y좌표	최초 입력 현장 Y 좌표	O
	LINE_LINK_ID	구간돌발 링크	구간 돌발의 해당 링크 전체
	LINK_ID	링크아이디	국토부 표준 링크아이디
	LOCATION_TYPE_CD	지점구간영역구분	POINT,LINE,POLYGON 구분	O
	LOCATION_DATA	좌표데이터	LINE,POLYGON 별 모든 좌표
	ADDRESS_JIBUN	법정동 주소	지번주소	O
	ADDRESS_NEW	행정동 주소	새주소	O
	DISTANCE	현장 위치정보	관할 경찰서에서의 위치
	ADDR_CD	행안부 주소코드	행정안전부의 전국 주소코드(법정동)	O

2. 돌발교통정보 세부설정정보

2.1 구분자

○ INCIDENT_ID : 돌발정보 아이디

○ OPER_SEQ : 돌발 입력자 고유아이디

- 각 경찰서별 내근 경찰 및 외근(현장) 경찰 그리고 지자체(교통정보센터) 별로 부여된 개인별 코드값

- 실제 로그인을 통하여 등록된 사용자에 한해서만 돌발정보 입력

- 일반시민의 경우, 코드값이 없이 돌발정보를 입력

○ TYPE_TOP_CD : 계정 대분류

- 돌발정보관리시스템 계정정보 대분류

※ 붉은색은 예정인 정보이며, 변경될 수 있음

번호	코드	기관	비고
1	T01	도로교통공단
2	T02	경찰청
3	T03	지방경찰청
4	T04	지역센터
5	T05	TBN
6	T06	국가교통정보센터	도로공사 및 5개 지방국토관리청 포함
7	T07	경기도청
8	T08	농림축산검역본부	전국 방재정보(ASF,AI 등등)
9	T09	행정안전부
10	T10	국토교통부	건설기술연구원
11	T20	서울시	서울시설관리공단
12	T30	민간기업	제2경인연결고속도로
13	T31	민간기업	애니카손해보험
14	T40	지방자치단체

○ TYPE_MID_CD : 계정 중분류

- 돌발정보관리시스템 계정정보 중분류

- 17개 지방경찰청, 16개 중심교통정보센터별로 코드값 부여

○ TYPE_BOT_CD : 계정 소분류

- 돌발정보관리시스템 계정정보 소분류

- 17개 지방경찰청 산하 경찰서별로 288개 코드값 부여

○ INCIDENT_INSERT_CD : 돌발 제보 코드

- 수집되는 돌발 제보원별 코드값

번호	코드	기관	비고
1	W	일선 경찰서(돌발정보관리시스템에서 입력)	B등급
2	P	현장 경찰관(교통알림e로 입력)	B등급
3	T	TBN 한국교통방송 통신원 제보	C등급(좌표없는 경우)
4	U	지역교통정보센터 돌발제보	B등급
5	G	건설기술연구원 실시간 도로파손 정보	B등급
6	H	국토교통부(도로공사, 5대 국토관리청 포함)	B등급
7	N	일반시민 제보 돌발정보	C등급(확인처리 안한 경우)
8	K	경기도교통정보센터 돌발정보	B등급
9	D	농림축산검역본부 방재(검역) 정보	B등급
10	S	서울시설관리공단 돌발정보	B등급
11	E	제2경인연결고속도로 돌발정보	B등급
12	X	전국 각 자치단체 돌발정보	B등급

* B등급이상인 돌발정보만 제공(C등급은 확인 후, 등급변경한 뒤 제공)

○ INCIDENT_REGION_CD : 돌발 관할 지역

- 도시지역광역교통정보기반확충사업 대상 도시를 기준으로 전국의 38개 주요도시를 중심도시로 설정하고 모든 돌발정보를 해당 도시별로 분배

- 서울, 인천, 부천, 광명, 안양, 과천, 안산, 용인, 성남, 고양, 시흥, 파주, 양주, 의정부, 김포, 의왕, 군포, 남양주, 수원, 광주(경기), 구리, 하남, 부산, 양산, 창원(마산,진해), 김해, 진주, 거제, 대구, 대전, 광주, 울산, 전주, 원주, 청주, 천안, 포항, 제주 순으로 01부터 부여

- ‘16년부터는 행정안전부 법정동 코드 10자리로 분류(ADDR_CD)

○ REPORT_INFO : 돌발입력자 정보

- 돌발정보를 입력한 사람의 이메일 정보

2.2 돌발정보

○ INCIDENT_TYPE_CD : 돌발정보 유형

- 사고(1), 공사(2), 행사(3), 기상(4), 통제(5), 재난(6), 기타(9)

○ INCIDENT_SUBTYPE_CD : 돌발정보 유형별 세부항목

- 각 돌발정보 유형별 세부 항목 정보

NO	돌발코드	돌발유형	돌발서브코드	돌발서브유형	비고
1	1	사고	11	보행자사고
	1	사고	2	사고로 차량 파손
	1	사고	1	구조작업
	1	사고	255	교통사고	차량사고정보의 대표코드
	1	사고	10	도로파손
	1	사고	3	전복/전도
	1	사고	8	고장 차량
	1	사고	7	차도 이탈
	1	사고	6	기름 유출
	1	사고	4	화재
	1	사고	9	적재물 낙하
2	2	공사	255	도로공사	도로공사정보의 대표코드
	2	공사	20	신호기 고장
	2	공사	19	표지판 작업
	2	공사	18	가로등 작업
	2	공사	15	방책 유지보수
	2	공사	14	배수구 청소
	2	공사	13	노변 유지보수
	2	공사	8	가로수 벌목
	2	공사	7	도로도색
	2	공사	6	유지보수
	2	공사	4	하수도/배수로 작업
	2	공사	2	지하 시설 작업
	2	공사	1	재포장
	2	공사	3	고가 시설 작업
3	3	행사	1	복합행사
	3	행사	2	축제
	3	행사	3	집회
	3	행사	4	스포츠 행사
	3	행사	5	국가 행사
	3	행사	6	문화 행사
	3	행사	255	행사	행사정보의 대표코드
	3	행사	7	훈련
4	4	기상	115	짙은안개	2021년 신규코드 추가
	4	기상	110	우박	2021년 신규코드 추가
	4	기상	109	결빙	2021년 신규코드 추가
	4	기상	107	침수	2021년 신규코드 추가
	4	기상	255	기상	기상정보의 대표코드
	4	기상	102	노면미끄러움	2021년 신규코드 추가
	4	기상	2	강우
	4	기상	3	강설
	4	기상	4	지진
	4	기상	5	안개
	4	기상	1	강풍
5	5	통제	30	방재
	5	통제	20	행사
	5	통제	10	공사
	5	통제	1	재해
	5	통제	255	기타	통제정보의 대표코드
	5	통제	70	방역	AI,ASF 등 가축질병관련 검역
	5	통제	60	도로결빙
	5	통제	50	도로침수
	5	통제	40	노면요철
6	6	재난	13	댐붕괴
	6	재난	1	산불
	6	재난	2	산사태
	6	재난	3	지진
	6	재난	4	지하철대형사고
	6	재난	5	고속철도대형사고
	6	재난	6	대형건축물붕괴
	6	재난	7	대형화재	산불 외
	6	재난	8	대규모인적사고
	6	재난	9	교정시설재난
	6	재난	12	방사능유출
	6	재난	11	항공기추락	UAM포함
	6	재난	14	우주물체추락
	6	재난	10	가축질병
9	9	기타	255	기타돌발	2023년 신규코드 추가

○ INCIDENT_TRAFFIC_CD : 소통등급

- 정체(A0503), 지체(A0502), 원활(A0501) 코드 부여

○ INCIDENT_GRADE_CD : 돌발등급

-A(A0401), B(A0402), C(A0403)등급으로 구분

※ 돌발등급 기준

※ C등급 : 일반시민 제보(미확인), TBN한국교통방송(좌표가 없는 경우)

○ INCIDENT_TITLE : 규격화된 돌발정보 제목

- 모든 종류의 돌발정보 제목(표출시)을 아래와 같이 순서대로 규격화하여 통일하고, 자동으로 입력될 수 있는 부분은 최대한 자동 입력

- 돌발제목 : [돌발유형] [도로명] [진행방향]에서 [후미방향]방면/방향 [차선정보] [돌발세부사항] [후미상황/기타]

ex) <사고> 인창1로 인창삼거리에서 부영아파트삼거리방면 2차로 차대차사고 후미지체,주의운행

[돌발유형]	[도로명]	[진행방향]	[후미방향]	[차선정보]	[세부사항]	[후미상황]
사고 공사 행사 기상 통제	도로명기준 1.국토부 2.행자부 (변경가능)	ToNode 국토부기준 (수동입력)	FromNode 국토부기준	기본1차선 국토부기준	구조작업 차량파손 전복 화재 교통사고 등의 선택값	주의사항 및 기타내용 수동입력

※ 돌발유형 : 필수 값으로 구분된 사고, 공사, 행사, 기상, 통제 정보(선택 시, 돌발제목에 자동 입력)

※ 도로명 : 링크아이디를 기준으로 자동 입력(없는 경우, 방향, 차선, 후미 수동 입력)

- 링크아이디가 있는 도로 : 국토부 기준 도로명과 진행방향 그리고 후미방향까지 자동입력(입력시 수동으로 변경가능)

ex) 링크아이디 2210005401 : 동구릉길 배탈고개3거리(ToNode)에서 대원E편한세상아파트앞교차로(FromNode) 방향

- 링크아이디가 없는 도로 : 행자부 기준 새주소의 도로명으로 자동입력(입력시 수동으로 변경가능) 진행방향과 후미방향은 수동으로 입력

· 중복돌발(붉은색) : 경기도 고양시 일산서구 주엽로 176 주엽2치안센터 사고와 같이 동일한 제목의 돌발정보가 2개이상 확인되어서 중복 돌발로 추출

· 재확인돌발(주황색) : 화면상의 데이터는 약 40초 단위로 총 5개의 사고, 사고, 사고, 사고, 공사 정보를 입력하여, 59초 미만의 시간동안 지속, 반복적으로 입력된 재확인 돌발정보로 판단되어 주황색

· 필수확인돌발(파란색) : 링크아이디가 없는 돌발정보이므로, 반드시 확인하여 돌발제목의 규칙에 맞도록 보정하는 작업이 필요하므로 필수확인돌발

※ 노란색은 현재 진행중인 돌발이며, 돌발이 종료되면 흰색 바탕으로 표기됨

※ 각 담당 혹은 운영자는 붉은색, 주황색, 파란색 돌발을 중심으로 운영·관리

※ 링크아이디가 없는 돌발은 필수 확인 돌발로 파란색으로 표기됨

- 링크아이디가 없는 돌발 및 A등급 돌발

※ 규격화된 돌발제목을 기준으로 동일한 돌발은 중복체크가 되어서 붉은색으로 표기됨

- 돌발제목이 1분 ~ 5분 이내 동안 완전 일치하는 항목

※ 특정 시간(59초이내) 내에 반복적으로 입력되는 계정의 돌발은 재확인 돌발로 인식하여 주황색으로 표기됨

※ 차선정보 : 링크아이디를 기준으로 링크 속성에 부여된 차선정보가 자동으로 표기되며, 이중에서 돌발이 발생한 차선을 선택(기본 1차선으로 선택되며, 변경 가능)

※ 세부사항 : 돌발유형별로 정의된 세부내용이 표기되며, 항목이 없을시에는 후미상황에 추가적으로 기재할 수 있음

※ 후미상황 : 주의운전, 안전운전 등 추가적으로 알려야 할 내용을 입력

※ 돌발제목이 규격화되었기 때문에, 제목을 최소화하기 위해서는 불필요한 내용은 가급적 입력을 자제

※ 현장의 경우, 1분 이내의 반복적인 돌발 입력은 불가

※ 고속도로와 고속도로 외 도로를 구분하여, 고속도로의 경우 이정데이터를 사용하여 돌발제목을 표기하며, 고속도로 외 도로의 경우 규격화된 형태로 돌발제목을 표출(추가적인 돌발상황 설명은 후미상황에서 입력)

ex) <사고> 평택시흥고속도로 장안TG 에서 장안지하차도북측 방향 1차로 35.6km(장안지하차도북측방향) 교통사고 주의운전 (고속도로순찰대 11지구대-11지구대)

○ INCIDENT_DESC : 돌발정보 세부설명

- 규격화된 돌발제목에 추가적으로 설명할 돌발관련 내용

○ INCIDENT_REPORT : 타 기관에서 입력한 규격화되지 않은 돌발 제목 정보

○ VIEW_YN : 해당 돌발정보의 대외 제공 여부

- Y : 돌발정보 제공, N : 돌발정보 제공 안함

○ TIME_CHECK : 반복 옵션

- 2일 이상, 특정 시간대에 반복적으로 발생하는 돌발정보

▷ 반복 옵션이 없는 경우

- 공사 일시 : 2015년 11월 2일 ~ 2015년 11월 5일 4일간 야간 공사

- 공사 시간 : 20:00 ~ 익일 04:00 총 8시간동안 매일 진행

· 현재까지는 공사시작일인 11월 2일부터 11월 5일까지 총 4일간 지속적으로 공사중인 것으로 돌발(공사)정보를 표출. 즉, 11월 2일 20:00부터 11월5일 04:00까지 항상 돌발(공사) 중인 것으로 표출되었음.

▷ 반복 옵션이 있는 경우

- 공사 일시 : 2015년 11월 2일 ~ 2015년 11월 5일 4일간 야간 공사

- 공사 시간 : 20:00 ~ 익일 04:00 총 8시간동안 매일 진행

· 반복옵션에 체크를 하여두면, 11월 2일 20:00부터 11월 3일 04:00까지만 돌발(공사) 정보를 표출하고, 11월 3일 04:01부터는 돌발상황이 표출되지 않음. 그리고 11월 3일 20:00부터 11월 4일 04:00까지는 다시금 돌발상황이 표출됨. 즉, 매일매일을 기준으로 해당 시간에만 돌발정보가 표출되므로, 일반 국민들이 지도상에서 진행중인 돌발(공사)정보를 정확하게 알 수 있음.

반복옵션 X ; 공사 중 표출	반복옵션 O ; 공사 중 표출
해당기간동안 계속 공사 중으로 표출	매일매일 해당 시간에만 공사 중으로 표출

○ IMPORTANT : 최고등급 여부

- A등급의 돌발 중, 일반에게 신속히 전파하여야 할 중요 돌발정보

○ IMAGES_PATH : 현장 돌발 사진 정보

- 돌발상황 파악을 위한 현장 사진 정보

○ DISTANCE : 관할 경찰서 직선거리

- 돌발이 발생한 지점에서 가장 가까운 경찰서 직선 거리

○ EVENT_ID : 도로공사 고속도로 돌발정보 아이디

- 한국도로공사에서 수집되는 고속도로 돌발정보의 종료 여부를 확인하기 위한 고속도로 돌발정보 아이디

○ WORK_CONPANY : 현장 공사업체명

- 경찰서에 신고된 현장에서 공사를 실제 진행하는 업체명

○ WORK_PHONE : 현장 공사담당자 연락처

- 경찰서에 신고된 현장 공사 담당자 연락처

○ CENTER_ID : 센터 정보

- 교통정보 교환기술(ASN.1)에 따라서 타 기관에 제공될 때의 기관 코드

2.3 돌발시각

○ UPDATE_DATE : 갱신 일시

- 입력된 돌발의 수정, 보완, 연장 등을 실시한 시간정보

○ REPORT_DATE : 돌발최초 입력 일시

- 돌발정보가 최초로 입력된 시간정보

○ START_DATE : 돌발 시작 일시

- 해당 돌발정보의 실제 시작 시간정보

○ END_DATE : 돌발 종료 일시

- 해당 돌발정보의 실제 종료 시간정보

2.4 위치정보

○ LOCATION_DATA_X : 돌발시작 X 좌표

- 입력된 돌발의 시작지점 X 좌표(POINT, LINE, POLYGON 의 최초 X좌표)

○ LOCATION_DATA_Y : 돌발시작 Y 좌표

- 입력된 돌발의 시작지점 Y 좌표(POINT, LINE, POLYGON 의 최초 Y좌표)

○ ORG_LOCATION_DATA_X : 최초 현장 돌발 X 좌표

- 현장에서 입력된 돌발정보 최초의 X 좌표

○ ORG_LOCATION_DATA_Y : 최초 현장 돌발 Y 좌표

- 현장에서 입력된 돌발정보 최초의 Y 좌표

○ LINE_LINK_ID : 구간돌발 링크

- 구간으로 입력되는 돌발정보의 모든 링크(1레벨, 구간 시퀀스 순으로)

○ LINK_ID : 링크아이디

- 링크가 있는 돌발의 경우, 해당 돌발 최초 시작점 링크 아이디(1레벨)

○ LOCATION_TYPE_CD : 지점구간영역 구분

- 지점(C0101), 구간(C0103), 영역(C0102) 코드 부여

○ LOCATION_DATA : 좌표데이터

- 발생범위구분(지점, 구간, 영역)별 실제 좌표 데이터

- 지점 : LOCATION_DATA_X와 LOCATION_DATA_Y값 사용

- 구간 : 돌발구간의 순서대로 좌표값이 기록되며, LINKID의 경우 순서대로 LINE_LINK_ID 에 순서(시퀀스)대로 기록

- 영역 : 돌발영역에 포함된 LINKID 전체가 LINE_LINK_ID 에 기록됨

발생범위 구분별 실제 데이터
Location_data	발생범위구분에 따른 좌표	지점(point) : 값 없음 구간(line) : LINE((126.58735831401492 36.86003086697129,126.58651921421067 36.85810772841548,126.58618358236235 36.857039320376515)) 영역(polygon) : POLYGON((126.98782346845858 37.46162741745362,126.98782346845858 37.46162741745362,126.98769379303357 37.461218369978496,126.98757937508114 37.46080321762817,126.987533616698 37.46032701500137,126.98760992067352 37.45971039609193,126.98788456797372 37.45914872715429,126.98842622419923 37.458367277548575,126.98914334211353 37.457488148681094,126.98950190245489 37.456999743037365,126.98937221715991 37.45693868918554,126.9884948912151 37.45804370576562,126.98812107721099 37.45840390295546,126.98778540281464 37.45889230901293,126.98745735308552 37.45952113368559,126.98734291123192 37.45994849221594,126.9873200121461 37.46041248331863,126.98732763109535 37.460754371930044,126.98745730877226 37.46108405243915,126.98754121420882 37.461425942423176,126.98761749394221 37.461664044701074))

○ ADDRESS_JIBUN : 지번주소

- 경위도 좌표에 따른 지번주소

○ ADDRESS_NEW : 새주소

- 경위도 좌표에 따른 새주소

○ ADDR_CD : 행정자치부 행정주소코드(법정동 : A02 - 지번주소코드)

- 행정자치부 행정주소코드 법정동 A02 - 지번주소(도로명 주소는 행정주소코드 법정동 A04 체계)

○ 돌발정보관리시스템 TB_IMS_DATA 구조

번호	컬럼명	속성(크기)	비고
1	INCIDENT_ID	VARCHAR2(12 BYTE)
2	OPER_SEQ	CHAR(10 BYTE)
3	TYPE_TOP_CD	VARCHAR2(3 BYTE)
4	TYPE_MID_CD	VARCHAR2(3 BYTE)
5	TYPE_BOT_CD	VARCHAR2(5 BYTE)
6	INCIDENT_INSERT_CD	CHAR(1 BYTE)
7	INCIDENT_REGION_CD	VARCHAR2(2 BYTE)
8	REPORT_INFO	VARCHAR2(50 BYTE)
9	INCIDENT_TYPE_CD	VARCHAR2(10 BYTE)
10	INCIDENT_SUBTYPE_CD	VARCHAR2(10 BYTE)
11	INCIDENT_TRAFFIC_CD	VARCHAR2(10 BYTE)
12	INCIDENT_GRADE_CD	VARCHAR2(10 BYTE)
13	INCIDENT_TITLE	VARCHAR2(500 BYTE)
14	INCIDENT_DESC	VARCHAR2(1000 BYTE)
15	INCIDENT_REPORT	VARCHAR2(500 BYTE)
16	LOCATION_TYPE_CD	VARCHAR2(100 BYTE)
17	LOCATION_DATA	VARCHAR2(3000 BYTE)
18	ADDRESS_JIBUN	VARCHAR2(100 BYTE)
19	ADDRESS_NEW	VARCHAR2(100 BYTE)
20	UPDATE_DATE	DATE
21	REPORT_DATE	DATE
22	START_DATE	DATE
23	END_DATE	DATE
24	LINK_ID	VARCHAR2(10 BYTE)
25	LOCATION_DATA_X	NUMBER
26	LOCATION_DATA_Y	NUMBER
27	CENTER_ID	VARCHAR2(12 BYTE)
28	PHONE_NO	VARCHAR2(12 BYTE)
29	VIEW_YN	CHAR(1 BYTE)
30	TIME_CHECK	CHAR(1 BYTE)
31	IMPORTANT	VARCHAR2(5 BYTE)
32	ORG_LOCATION_DATA_X	NUMBER
33	ORG_LOCATION_DATA_Y	NUMBER
34	IMAGES_PATH	VARCHAR2(100 BYTE)
35	DISTANCE	VARCHAR2(10 BYTE)
36	IMS_IMAGES_PATH	VARCHAR2(100 BYTE)
37	EVENT_ID	VARCHAR2(14 BYTE)
38	WORK_COMPANY	VARCHAR2(100 BYTE)
39	WORK_PHONE	VARCHAR2(100 BYTE)
40	LINE_LINK_ID	VARCHAR2(1000 BYTE)
41	ADDR_CD	VARCHAR2(20 BYTE)

#1. 돌발교통정보 제공 현황도(형태/방식별)

#2. 돌발정보관리 시스템 아키텍쳐

#3. 돌발정보관리시스템 연계 현황도

※ 돌발정보관리시스템 화면 예시

※ 실제 제공되고 있는 돌발정보 정보

※ 도시교통정보센터 개방데이터 돌발정보 Element(요소) 정보

번호	컬럼명	속성(크기)	비고(IMS테이블)
1	INCIDENTID	VARCHAR2(12 BYTE)	INCIDENT_ID
2	INCIDENTTYPECD	VARCHAR2(10 BYTE)	INCIDENT_TYPE_CD 1 : 사고 2 : 공사 3 : 행사 4 : 기상 5 : 통제 6 : 재난 9 : 기타
3	INCIDENTSUBTYPECD	VARCHAR2(10 BYTE)	INCIDENT_SUBTYPE_CD 1 : 사고 : 11 : 보행자사고 1 : 사고 : 2 : 사고로 차량 파손 1 : 사고 : 1 : 구조작업 1 : 사고 : 255 : 교통사고 1 : 사고 : 10 : 도로파손 1 : 사고 : 3 : 전복/전도 1 : 사고 : 8 : 고장 차량 1 : 사고 : 7 : 차도 이탈 1 : 사고 : 6 : 기름 유출 1 : 사고 : 4 : 화재 1 : 사고 : 9 : 적재물 낙하 2 : 공사 : 255 : 도로공사 2 : 공사 : 20 : 신호기 고장 2 : 공사 : 19 : 표지판 작업 2 : 공사 : 18 : 가로등 작업 2 : 공사 : 15 : 방책 유지보수 2 : 공사 : 14 : 배수구 청소 2 : 공사 : 13 : 노변 유지보수 2 : 공사 : 8 : 가로수 벌목 2 : 공사 : 7 : 도로도색 2 : 공사 : 6 : 유지보수 2 : 공사 : 4 : 하수도/배수로 작업 2 : 공사 : 2 : 지하 시설 작업 2 : 공사 : 1 : 재포장 2 : 공사 : 3 : 고가 시설 작업 3 : 행사 : 1 : 복합행사 3 : 행사 : 2 : 축제 3 : 행사 : 3 : 집회 3 : 행사 : 4 : 스포츠 행사 3 : 행사 : 5 : 국가 행사 3 : 행사 : 6 : 문화 행사 3 : 행사 : 255 : 행사 3 : 행사 : 7 : 훈련 4 : 기상 : 115 : 짙은안개 4 : 기상 : 110 : 우박 4 : 기상 : 109 : 결빙 4 : 기상 : 107 : 침수 4 : 기상 : 255 : 기상 4 : 기상 : 102 : 노면미끄러움 4 : 기상 : 2 : 강우 4 : 기상 : 3 : 강설 4 : 기상 : 4 : 지진 4 : 기상 : 5 : 안개 4 : 기상 : 1 : 강풍 5 : 통제 : 30 : 방재 5 : 통제 : 20 : 행사 5 : 통제 : 10 : 공사 5 : 통제 : 1 : 재해 5 : 통제 : 255 : 기타 5 : 통제 : 70 : 방역 5 : 통제 : 60 : 도로결빙 5 : 통제 : 50 : 도로침수 5 : 통제 : 40 : 노면요철 6 : 재난 : 13 : 댐붕괴 6 : 재난 : 1 : 산불 6 : 재난 : 2 : 산사태 6 : 재난 : 3 : 지진 6 : 재난 : 4 : 지하철대형사고 6 : 재난 : 5 : 고속철도대형사고 6 : 재난 : 6 : 대형건축물붕괴 6 : 재난 : 7 : 대형화재 6 : 재난 : 8 : 대규모인적사고 6 : 재난 : 9 : 교정시설재난 6 : 재난 : 12 : 방사능유출 6 : 재난 : 11 : 항공기추락 6 : 재난 : 14 : 우주물체추락 6 : 재난 : 10 : 가축질병 9 : 기타 : 255 : 기타돌발
4	ADDRESSJIBUN	VARCHAR2(100 BYTE)	ADDRESS_JIBUN
5	ADDRESSJIBUNCD	VARCHAR2(20 BYTE)	ADDR_CD
6	ADDRESSNEW	VARCHAR2(100 BYTE)	ADDRESS_NEW
7	LINKID	VARCHAR2(10 BYTE)	LINK_ID
8	LOCATIONDATAX	NUMBER	LOCATION_DATA_X
9	LOCATIONDATAY	NUMBER	LOCATION_DATA_Y
10	LOCATIONTYPECD	VARCHAR2(100 BYTE)	LOCATION_TYPE_CD C0101 : 지점 C0103 : 구간 C0102 : 영역
11	LOCATIONDATA	VARCHAR2(3000 BYTE)	LOCATION_DATA
12	INCIDENTTRAFFICCD	VARCHAR2(10 BYTE)	INCIDENT_TRAFFIC_CD A0501 : 원할 A0502 : 서행 A0503 : 지체
13	INCIDENTGRADECD	VARCHAR2(10 BYTE)	INCIDENT_GRADE_CD A0401 : A등급 A0402 : B등급 A0403 : C등급
14	INCIDENTTITLE	VARCHAR2(500 BYTE)	INCIDENT_TITLE
15	INCIDENTREGIONCD	VARCHAR2(2 BYTE)	현재는 ADDR_CD값을 사용 1 : 서울 2 : 인천 3 : 부천 4 : 광명 5 : 안양 6 : 과천 7 : 안산 8 : 용인 9 : 성남 10 : 고양 11 : 시흥 12 : 파주 13 : 양주 14 : 의정부 15 : 김포 16 : 의왕 17 : 군포 18 : 남양주 19 : 수원 20 : 광주 21 : 구리 22 : 하남 23 : 부산 24 : 양산 25 : 창원(마산,진해) 26 : 김해 27 : 진주 28 : 거제 29 : 대구 30 : 대전 31 : 광주 32 : 울산 33 : 전주 34 : 원주 35 : 청주 36 : 천안 37 : 포항 38 : 제주
16	STARTDATE	DATE	START_DATE
17	ENDDATE	DATE	END_DATE
18	LANE	VARCHAR2(10 BYTE)	LINK_ID의 LANE값, 배열에서 추출
19	ROADNAME	VARCHAR2(50 BYTE)	LINK_ID의 ROADNAME값, 배열에서 추출
20	SOURCECODE	VARCHAR2(5 BYTE)	XML 생성 시 부여 SOURCECODE P000 : 경찰청(전국 일선 경찰서) P001 : 경찰청 고속도로순찰대 지령실 P002 : 경찰청 고속도로순찰대 현장경찰 H000 : 국가교통정보센터(고속도로) K000 : 경기도교통정보센터 G000 : 건설기술연구원(도로파손정보) T000 : TBN한국교통방송통신원 돌발제보 D000 : 농림축산검역본부(방역통제정보) N000 : 일반시민제보(확인된정보에 한함) W000 : 17개 지역교통정보센터 S000 : 서울시설관리공단 X000 : 전국 자치단체 C000 : 보험사(애니카 손보사 외)
21	LINELINKID	VARCHAR2(1000 BYTE)	구간, 영역일 경우, 해당 돌발이 위치한 전체 링크정보 - LINK_ID 에서는 시작점의 링크만 제공
22	CONTROLTYPE	VARCAHR2(2 BYTE)	통제형태 0 : 기본값(차선정보 LANE를 활용) 1 : 진행방향 전체통제(단방향) 2 : 양방향 전체통제
23	IMPORTANT	VARCHAR2(5 BYTE)	A등급 돌발중 중요한 돌발의 경우(긴급한 대시민 전파 필요) 00 : 기본값 01 : A등급 중, 대국민 전파 필수인 돌발
24	UPDATEDATE	DATE	UPDATE_DATE 입력된 돌발이 수정,갱신된 시각

※ 21, 22, 23, 24 항목은 행정안전부 주관 여름철, 겨울철 재난상황 대비를 위한 6대 내비게이션 회사들과의 업무협약 시 추가된 요소임.

[참조문서]

2015_0713 여름철 집중호우로 인한 차량 침수예방 및 안전관리대책_관계부처 협의.hwp

2020_0107_겨울철 도로교통안전 강화대책(국무회의용)(최종).hwp

2020_0210 풍수해로 인한 도로통제 상황 내비게이션 안내 전문협의체 구성운영계획 보고.hwp

2020_1014 도시교통정보센터 시스템 개선 관련.hwp